**PROTOCOLE**

*Ajoutez votre logo*

**CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREPRISE D’ACCUEIL** | **TRANSPORTEUR** |
| Raison sociale : Adresse : Tél. : Nom du responsable : Horaires d’ouverture pour les opérations de réception : | Raison sociale :Adresse :Tél. : Nom du responsable : |

|  |
| --- |
| **VÉHICULES ET MATERIELS DE MANUTENTION EMBARQUÉS** |
| Type de véhicule | Caractéristiques du véhicule | Matériel de manutention |
| *VL**Utilitaire**PL…* | *Camion 3,5T**Benne**Tautliner**Citerne…* | *Hayon**Transpalette électrique/manuel**Diable**Chariot élévateur…* |

|  |
| --- |
| **CARACTÉRISTIQUES DE LA MARCHANDISE** |
| Nature | État | Conditionnement | Quantité |
| *Produits chimiques**Produits alimentaires**Pièces de maintenance…* | *Solide**Liquide**Gaz* | *Palettes**Cartons/Colis**Fûts…* |  |

|  |
| --- |
| **DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION** |
|[ ]  Chargement  |[ ]  Réalisé par l’entreprise de transport |
|[ ]  Déchargement  |[ ]  Réalisé par l’entreprise d’accueil  |

|  |
| --- |
| **MATÉRIEL MIS A DISPOSITION DE L’ENTREPRISE** |
|[ ]  Quai |[ ]  Pont roulant |[ ]  Diable |[ ]  Autres |
|[ ]  Chariot élévateur |[ ]  Transpalette électrique |[ ]  Transpalette manuel | Préciser : |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTS REMIS ET COMMENTÉS PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL** | **OBSERVATIONS PARTICULIERES** |
|[ ]  Plans (accès, circulation, infirmerie…) |  |
|[ ]  Consignes d’urgence en cas d’incendie, d’accident (n° pompiers, SAMU, police, n° de postes à contacter) |  |
|[ ]  Autres : |  |

Consignes générales de sécurité

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Une image contenant texte, clipart  Description générée automatiquement | Une image contenant texte  Description générée automatiquement | Une image contenant texte  Description générée automatiquement | Autre (préciser) : |
| Casque | Chaussures ou bottes | Vêtement de travail | Lunettes | Gants | Masque | Protection auditive |  |
|[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HYGIENE** | **INTERDICTION** | **CONSIGNES** |
|[ ]  Le lavage des mains est fortement conseillé après l’opération de chargement ou de déchargement. |[ ]  De fumer à l’intérieur des bâtiments. |[ ]  Les ouvertures et fermetures des portes de remorques ou camions doivent s’effectuer véhicule à l’arrêt, moteur coupé, frein à main serré, cale sous les roues tractrices. |
|  |  |[ ]  D’évoluer dans la zone d’action des matériels de manutention. |[ ]   |
|[ ]  Autre : |[ ]  De monter sur le marchepied des véhicules pendant les manœuvres. |[ ]  Autre : |
|  |  |[ ]  Autre : |[ ]   |

Sécurité pour le transport des matières dangereuses

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Présence de matières dangereuses ?** |

|  |
| --- |
| **Caractéristiques du produit** |
| Une image contenant texte, clipart  Description générée automatiquement | Une image contenant texte, clipart  Description générée automatiquement | Une image contenant texte, clipart, signe  Description générée automatiquement |  | Une image contenant texte, horloge, clipart  Description générée automatiquement | Une image contenant texte, clipart  Description générée automatiquement | Une image contenant texte, clipart  Description générée automatiquement | Une image contenant texte, clipart  Description générée automatiquement |
| **Toxique** | **Nocif****Irritant****CMR** | **Corrosif** | **Gaz sous pression** | **Explosif** | **Inflammable** | **Comburant** | **Dangereux pour l’environnement** |
|[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Précautions à prendre pendant l’opération : |
|  | Oui |  |
|  | Non |  |
| Si oui, en préciser la nature : |  |
| Numéro ADR : |  |
| **Procédure et cheminement de l’opération** (À la charge de l’entreprise d’accueil) |
|[ ]  Affichage des panneaux de signalisation obligatoires |
|[ ]  Contrôle de la certification / habilitation du chauffeur |
|[ ]  Documents de bords à présenter |
|[ ]  Dispositif de fermeture des vannes (vérification de l’étanchéité des raccords ou vannes après dépotage) |
|[ ]  Branchement et identification des flexibles |
|[ ]  Récupération des polluants et élimination |
|[ ]  Élimination de l’électricité statique |

|  |
| --- |
| **DISPOSITIONS GENERALES** |
| En accord avec les prescriptions des articles R.4515-4 à R.4515-11 du Code du Travail, les parties signataires s’engagent à tenir à jour le présent protocole de sécurité en fonction des modifications qui pourraient intervenir pendant la durée de la prestation.Le transporteur s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’opération à tout nouveau chauffeur amené à pénétrer sur le site.Les signataires s’engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans les documents joints.Toute information modifiant ce protocole sera annexée ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau protocole. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LE RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL :** | **LE RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE DE TRANSPORT :** |
| Nom : Date : Signature : | Nom : Date :Signature : |